

 Veřejná zakázka č. 3/2018

Statutární město Ostrava

**Městský obvod Nová Ves**

Rolnická č 139/32

709 00 Ostrava - Nová Ves

**Výzva k podání nabídky**

Starosta městského obvodu Nová Ves, vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v pl. znění usnesením č. UST/096/2018/1418 – 1a) ze dne 7.9.2018 rozhodl jako zadavatel o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s vnitřním předpisem městského obvodu Nová Ves – *Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu****: „Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobusovým zastávkám MHD“.***

 Pro podání nabídky je nezbytné, aby uchazeči s podáním prokázali splnění kvalifikačních předpokladů, jak je uvedeno v čl. IV této výzvy.

**Článek I – identifikační údaje zadavatele:**

Název zadavatele: Statutární město Ostrava,

Sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 720 30 Ostrava

IČ: 00845 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Jehož jménem jedná **Městský obvod Nová Ves,**

se sídlem: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava - Nová Ves

bankovní spojení: ČS, a. s., pobočka Moravská Ostrava,

č. účtu: **27**-1651185349/0800

jednající: Ing. Tomáš Lefner, starosta ve věcech smluvních i technických

Kontakty tel. 602 562 532

**Článek II - Informace o druhu a předmětu zakázky**

Název zakázky:  ***„Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobusovým zastávkám MHD“.***

Číslo zakázky 3/2018

Typ veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu

Doba plnění : **do 30. 10. 2018**

Kvalifikace předmětu

Chodníky byly vybudovány v 80. letech minulého století jako součást ulice 28. října, která spojuje křižovatku U vodárny se Svinovskými mosty. Jsou vedeny v prudkém svahu a ohraničeny kovovým zábradlím. Chodníky jsou jediným možným spojením na autobusové linky MHD spojující městský obvod Nová Ves s centrem Ostravy. Současný povrch chodníků je tvořen litým asfaltem a je olemován betonovým odvodňovacím žlabem.

Technologický postup prací při realizaci opravy povrchu.

Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedena instalace informačního značení.

V místech styku opravovaných ploch a ploch, kterých se oprava povrchu nedotkne, bude provedeno strojní zařezání stávajícího živičného povrchu. Opravovaný povrch bude vybourán, a to v celé ploše opravy komunikace pro pěší.

 Stávající povrch komunikace z litého asfaltu bude strojně a ručně odstraněn, naložen a odvezen. Tímto odstraněním vznikne nová podkladní vrstva. Tato bude vyčištěna od prachu a jiných nečistot.

 V místech, specifikovaných schématem, bude provedeno odstranění stávající poškozené betonové konstrukce pod živičnou vrstvou. Tato bude nahracena novou betonovou monolitickou deskou z betonu prostého C12/15.

 Následně se provede spojovací postřik (podle ČSN 73 6121, ČSN EN 13808 a TKP kap. 26) vhodnou asfaltovou emulzí.

 Na tento postřik se položí ložní vrstva (ACO11) v místech, kde je nutno upravit nedostatečný příčný spád a vyrovnat nerovnosti podkladní vrstvy z betonu .

 Po realizaci ložné vrstvy se provede spojovací postřik (podle ČSN 73 6121, ČSN EN 13808 a TKP kap. 26) vhodnou asfaltovou emulzí. Nakonec se položí vrstva obrusná (ACO8) v tl.50 mm. Následně se asfaltová směs položí ručně v jedné vrstvě. Rozprostřenou směs bude hutnit vibrační válec a vibrační deska s kropením.

Podél vnější hrany chodníku bude provedena výměna betonových obrubníků BO 10/25 a příkopových betonových tvarovek. Specifikace typu a rozsahu je v položkovém rozpočtu a v schématu jednotlivých úprav a stavebních prací.

V místě příkopových tvárnic, označených na schématu modře, bude vytvořena vpusť, jenž umožní vsak části povrchových vod do kořenového systému přiléhajících stromů.

Odvodnění dešťových vod z realizovaných ploch bude do stávajících vpustí a nově opravených příkopových žlabů. Tyto budou usazeny do betonového lože

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev se opatří asfaltovou zálivkou.

Celková výměra nově realizovaných živičných povrchů je 864 m2.

**Článek III – Lhůta a místo pro podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace**

Lhůta pro podání nabídek končí  **19. září 2018 v 10.00 hodin** (středa)

Místem pro podání nabídek je podatelna Úřadu městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, PSČ 709 00 Ostrava - Nová Ves.

Pro osobní předání je podatelna otevřena v následujících termínech (v pracovní dny):

|  |  |
| --- | --- |
| pondělí | 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 |
| úterý | 08:00 – 11:30, 12:30 – 15.00 |
| středa | 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 |
| čtvrtek | 08:00 – 11:30, 12:30 – 15.00 |
| pátek | 08:00 - 12:30  |

V případě doručení nabídky poštou, kurýrem či jiným přepravcem je za okamžik převzetí zadavatelem považováno faktické doručení nabídky.

Nabídka bude doručena v **neprůhledné zalepené obálce**, která bude označena:

 1) adresou uchazeče

2) nápisem: VZ MR 3/2018  ***„Oprava havarijního stavu chodníků na ul. Bartošově k autobusovým zastávkám MHD“.***

**NEOTEVÍRAT!**

 3) adresou zadavatele:

 SMO – Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava – Nová Ves, PSČ 709 00

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.

Nabídka obsahuje návrh smlouvy **podepsaný osobou oprávněnou** jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Součástí nabídky jsou rovněž dokumenty požadované zadavatelem.

Nabídka musí být podaná v listinné podobě, doručena osobně nebo poštou a pouze v českém jazyce a 1x na CD. Pouze elektronické podání je nepřípustné.

Nabídka bude předložena v nerozebíratelném stavu (svázaná).

**Článek IV – požadavky na splnění kvalifikace**

 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním alespoň 500 tis. Kč

 **Článek IV- Údaje o hodnotících kritériích**

Zadavatel stanoví následující kritérium: nabídková cena …………váha 100%

Posouzení a hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem v souladu se zákonem.

**Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy.**

**Článek V – Termín a místo otevírání obálek:**

Termín otevírání obálek  **19. 9. 2018 v 10.10 hod.**

Otvírání obálek bude provedeno v kanceláři tajemnice Úřadu městského obvodu Nová Ves na adrese Rolnická **139/32**, 709 00 Ostrava - Nová Ves .

**Článek VI - Zveřejnění**

Dle vnitřního předpisu městského obvodu Nová Ves jsou osloveni **3** uchazeči.

**Článek VII - Ostatní sdělení**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech předložených nabídek.

Zadavatel nebude zájemcům ani uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou zájemci a uchazeči sami.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit až do uzavření smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, neřídí se zadávací řízení zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: neoceněný rozpočet stavby

 Požadavky na obsah smlouvy o dílo

 Prohlášení uchazeče

 Snímek kat. mapy území se zákresem

V Ostravě - Nové Vsi dne 10. 9. 2018

Ing. Tomáš Lefner,

starosta